	보 도 자 료
✍ 보도일시: 2020. 9 10.(목) 조간, <인터넷 2020. 9. 9.(수) 12:00 이후> ✍ 총 5쪽(붙임포함)		❖ 한국산업안전보건공단 미래전문기술원 전자산업부 부장 김 욱 ☎ 052-703-0662 차장 박수욱 ☎ 052-703-0663
< 본 자료는 http://www.moel.go.kr, http://www.kosha.or.kr 에서도 볼 수 있습니다 >
3밀(밀집·밀폐·밀접) 사업장 환기관리 쉬워진다 안전보건공단, 스마트 환기관리 평가도구「코-숨」개발·보급

□ 콜센터와 같이 밀집·밀폐된 공간이나 많은 고객을 밀접 접촉하는 고객센터와 같은 곳의 환기 상태를 쉽게 관리할 수 있는 프로그램이 9. 9.(수)부터 보급된다.

□ 안전보건공단 미래전문기술원(원장 이연수)은 작업공간 환기 실태를 스스로 평가·관리할 수 있는“스마트 환기관리 평가도구「코-숨」(co-S.U.M.*)”을 개발했다.

* co-Safe air exchange by Untact and Mobile

□‘코-숨’은 사업장 스스로 환기상태를 관리하는 도구이다.

○ 작업공간의 크기, 작업자 수, 작업시간 등 기본적인 사항을 입력하면 작업장 환기상태에 따른 위험수준과 환기방법을 제시한다.

- 위험수준은‘좋음’단계부터‘지극히 나쁨’의 5단계로 제시되며, ‘지극히 나쁨’단계의 경우, ‘창문을 연속 개방하고 공조기의 외부공기 공급량을 조절’하는 등의 환기방법을 제공한다.

※ 작업장 환경수준 5단계 예시

수준		좋음 (400~800ppm)		약간 좋음 (800∼1,000ppm)			나쁨 (1,000∼2,000ppm)		상당히 나쁨 (2,000∼3,500ppm)		지극히 나쁨 (3,500ppm 초과)
환기방법		현상태 유지 (보통사무실 공기수준)		관리 필요 환기 실시 (시간당 10분 이상)			개선 필요 환기 실시 (시간당 20분 이상)		사용 자제 환기 실시(시간당 40분), 공조기 외기공급량 확인		사용 제한 (창문 연속개방 또는 공조기 외기공급량 조절 등)

□‘코-숨’(co-S.U.M.)은 공단 누리집(www.kosha.or.kr)*에서 누구나 무료로 사용할 수 있으며, 특히 3밀 사업장에서 활용할 경우, 코로나 19로 인한 감염병 예방**에 도움이 될 것으로 예상된다.

* 공단 누리집 > 사업소개 > 직업건강 > 스마트 환기관리 지원사업(코-숨)

** 1시간 환기시, 코로나바이러스 100분의 1로 감소(중앙방역대책본부, `20.4.21.)

□‘코-숨’프로그램의 보급은 공단의 「스마트 환기관리 지원사업」의 일환으로 실시되는 것으로, 밀집·밀폐·밀접 작업환경을 보유한 고위험 사업장 1만여 개소에는 안내문을 보내 적극 활용을 유도한다는 방침이다.

○ 한편, 사업장 자체 평가 결과 환기실태가 취약한 사업장에서 정밀평가를 요청할 경우 공단 전문가가 현장을 방문하여 컨설팅도 실시할 예정이다.

□ 이연수 미래전문기술원장은“3밀 작업 보유 사업장은 상대적으로 코로나19 등 감염병 전파 위험이 높다.”라며, “이번 스마트 환기 지원사업의 일환으로 보급되는‘코-숨’을 활용해 사업장 자체 환기관리 능력이 향상 되고, 나아가 감염병 예방에 기여하길 바란다.”라고 밝혔다. (끝)

	이 보도자료와 관련하여 취재를 원하시면 안전보건공단 배준호 차장(☎ 052-703-0723)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		스마트 환기관리 평가도구 사진

< 스마트 환기관리 평가도구 입력화면 >

< 스마트 환기관리 평가도구 평가결과 화면 >

붙임2		스마트 환기관리 평가도구(코-숨)

□「스마트 환기관리 평가도구」는 일본의 산업위생학회(JSOH, Japan Society for Occupational Health)에서 개발한 환기 시뮬레이터*(Ventilation simulator)를 토대로 구성한 한국식 환기수준 평가도구이다.

* 코로나19 확산에 대응하기 위해 실내 공기오염 수준 지표 물질인 CO2 농도수준을 예측하는 계산식

○ 평가도구의 사용자는 사업장의 간단한 작업환경 정보 입력을 통해 현장의 공기질 수준과 수준별 적정한 환기방법을 즉시 알 수 있다.

- (필수) 작업장 체적(가로, 세로, 높이), 작업자 수, 작업자의 활동도*

* 사무업무 등 경(經)작업, 전화응대·회의·상지움직임 등 중등(中等)작업, 전신움직임·런닝·체조 등 강(强)작업, 중량물작업·근육노동 등 중(重)작업으로 구분

- (선택) 작업시간, 작업장 환기수준(환기장치 유무), 환기량 등

○ 평가결과는 사용자의 입력 값에 따라 5단계(좋음, 약간좋음, 나쁨, 상당히 나쁨, 지극히 나쁨)로 구분하여 표출되며, 공기질 개선을 위해 시간당 환기 실시, 공조기 확인·조절 등을 권고한다.

※ 코-숨(co-S.U.M)은 “co-Safe air exchange by Untact and Mobile”의 약어로 “비대면 안전 환기관리 도구”를 말하며, co는 Comfortable, COVID-19, 3C(Concentrated, Closed, Confined), 코로 숨을 쉰다 등을 의미한다.

붙임3		코로나19 예방수칙